**歐式新古典成門板造型及供應尺寸說明表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 色號代碼 | | 無紋路PVC皮料 | **有紋路PVC皮料** |
| 038# 017# 601# 9013#  S9724 RT0425# RT0424#  S7888# S6839# S6846# | 9717# S74＃S16803＃4713# 41703# 54008# 49022# 4758R# 5712R# 7781R# 4706# (橫向紋路) 525# BG141# BG144# IHW852# |
| PVC皮料尺寸(寬度) | | 寬1200mm固定×長度無限(基本訂購量1米上) | |
| 門板尺寸最寬(直紋)mm | | W:1000mm | |
| 門板尺寸最高(直紋)mm | | 製作有打造型最高的高度至: H 2400mm。( 建議以2200mm為主) | |
| PVC皮料橫紋←→ | | 做法只提供A型、B型、JL型。其他造型及抽屜都不做橫紋。 | |
| G型系列門型刀做法: 正常門四邊框是等平均標準邊框。尺寸高度220mm至2400mm。  小門板做法是: 寬度小於219mm~140mm左右邊框約45，上下邊框為標準邊框。  抽屜做法是:高度尺寸:219mm(不含220)~125mm上下縮約35mm邊框，左右邊框為標準邊框。  F型系列門型刀做法：正常門四邊框是等平均標準邊框。尺寸高度240mm至2400mm。  抽屜做法：尺寸高度239mm以下為抽屜刀不縮邊框；尺寸219mm以下會上下縮邊。  ＊寬/高度都是124mm以下~50mm可提供改做A型或拉外框造型。  門板最小製作的尺寸:寬50 \*高50mm  ＊抽屜(有分大.中.小尺寸)需擺放同一縱排時，請在訂單上特別加註提醒。有邊框縮邊與不縮邊問題。 | | | |
| 6型、6-1、6H型抽屜頭尺寸:高度179mm~120mm上下是縮35mm邊框；上下是標準邊框。  高度119mm~50mm做法可選擇有A型或出現左右邊各1條線(邊線約70mm)。  G+6-1型尺寸寬度小於140mm高度小於125mm門板內緣不做造型，建議用拉外框做法。  N型：嵌入式把手作法有區分:嵌寛邊左右邊均留50mm；嵌高邊把手長度可自訂。須註明。  S型：尺寸提供寬度397以上，高度660以上施作。  GLC型：尺寸提供宽度397以上，高度1700~2400施作。此造型門有區分左右邊，需註明。 | | | |
| 門板高(長)度需1700mm以上才可製作變化型(加腰帶)Ｌ、Ｌ２、Ｌ３、ＬＶ、ＬＨ、LC  **加腰帶造型門Ｌ３不提供腰帶位置移動需求。** | | | |
| 造型門底材厚度18mm：A、A1、B、B3、B4、F1、F2、F3、F4、F5、G、G+6、G+6-1、EG、ER、EF、H、S、N型。  造型門底材厚度21mm：A、6、6-1、6H、6D、6E、6C、BD、口字型  造型門底材厚度22mm：A、JL型 | | | |
| B2線板尺寸mm | 厚度30mm×寬150×長2400(8尺)固定 、 EF線板尺寸 : 寬96×長2400(固定) | | |
| 貼平(踢板/側板) | 厚度18mm×寬\_\_\_\_×長度2400mm(8尺)固定。(四邊側面是裸板材見光) | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 玻璃門框尺寸(大約數值) | 型 式 代 號 (恕無法提供門板實際邊框值) |
| 背面單邊框6.2公分 × 2邊 | G、G+6、G+6-1、EG、ER、EF型 |
| 背面單邊框6.4公分 × 2邊 | A、B、6、6-1、6H、6C、口字型 |
| 背面單邊框6.5公分 × 2邊 | F1、F2、F3、F4、F5型 |
| 不能做玻璃門造型 | A1、JL、N、H、S、B3、B4、BD、6D、6E型 |
| 單排或雙排格子型玻璃孔門  正/反面孔數都一樣的。 | 2孔、3孔、4孔、6孔、8孔、10孔  尺寸寬度須397mm以上，高度2400mm以下可亂規。 |
| 門板單孔(1孔)玻璃門最小尺寸 | 300mm×300mm以上。 |